{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["troškovnik "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"troškovnik ","index":0,"n_rows":374,"n_cols":10,"rows_kept":374,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[352,1,352,2],[2,2,2,5],[0,0,0,1],[0,2,0,5],[1,0,1,1],[304,1,304,2],[323,1,323,2],[338,1,338,2],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[1,2,1,5],[2,0,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Naručitelj: Hrvatski auto klub, Zagreb, avenija Dubrovnik 44       \n\n",null,"Glavni projektant: Mario Galić dig."]
["Građevina: Poslovni objekt u Zagrebu, Siget 7 ",null,"Faza projekta: Troškovnik "]
["Projektant: PO-MARK d.o.o., Zagreb, Gustava Krkleca 40",null,"T.D. 08/18"]
["R.br.","Opis stavke","Jed.mj.","Količina","Cijena","Ukupno"]
[]
["Napomena:   "]
["Svi radovi grubog i finog čišćenja u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje nakon završetka radova ne obračunava se posebno, ono je uključeno u jedinične cijene stavki. Radovi se moraju izvoditi na način da se ne ometa redovan rad službi koje u poslovnom objektu imaju svoje urede, a otežane uvjete radova koji su posljedica toga, treba uračunati u jedinične cijene. Za sav odvezeni otpadni materijal izvođač radova mora imati potvrdu o zbrinjavanju (primka sa gradske deponije)."]
["U jedinične cijene uračunati sve pomoćne radove koje treba obaviti prilikom izvedbe radova (pomicanje i izmicanje namještaja i opreme, zaštite, uklanjanje zaštita nakon završetka radova itd. U jedinične cijene trebaju biti ukalkulirani i svi otežavajući uvjeti za izvedbu radova kao što su osiguranje nesmetanog odvijanja rada u uredima zgrade, izvedba radova u fazama u dogovoru sa djelatnicima u zgradi.. itd."]
["Ponuđač je dužan prije davanja ponude pregledati objekt i sve pozicije na kojima se izvode radovi."]
["1. RADOVI NA POPRAVCIMA I ZAMJENI FASADNE ALUMINIJSKE BRAVARIJE"]
[]
[]
["I.","PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE"]
[]
["1.","Demontaža vanjskih fasadnih stijena. Fasadne stijene su aluminijske bez zaštite od sunca. Ostakljene su IZO staklom ili običnim staklom, samo je na uglovima dio stijene zatvoren punim panelom."]
[null,"Prije demontaže aluminijske stijene demontirati prostrujme ventilacione rešetke koje se nalaze na stijeni i kablove koji prolaze kroz stijenu. Demontaže obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja zidova i krovne hidroizolacione folije.  Sva oštećenja koja nastanu izvođač sanira o svom trošku. "]
[null,"U cijenu uključiti rad, radnu skelu i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju.  Obračun po komadu fasadne stijene i prostrujne rešetke.Demontaža i montaža nove aluminijske stijene se mora obaviti u istom danu kako bi se izbjegla mogućnost nastanka šteta u unutrašnjosti objekta. U slučaju loših vremenskih uvjeta ne smiju se izvoditi ovi radovi."]
["1.1.","POZ 14: demontaža aluminijske fasadne osamnaestodijelne ostakljene stijene dim. 1825/150 cm. ","kom",1,null,0]
["1.2.","POZ 15: demontaža aluminijske fasadne osamnaestodijelne ostakljene stijene dim. 1825/150 cm. ","kom",1,null,0]
["1.3.","POZ 16: demontaža aluminijske fasadne osamnaestodijelne ostakljene stijene dim. 1825/150 cm. ","kom",1,null,0]
["1.4.","POZ 17: demontaža aluminijske fasadne osamnaestodijelne ostakljene stijene dim. 1825/150 cm. ","kom",1,null,0]
["1.5.","Demontaža ventilacionih rešetki veličine do 0,5 m2 koje su ugrađene u fasadnu stijenu i ponovna montaža u novu aluminijsku fasadnu stijenu. U dijelu stijene u koji se montiraju ventilacione rešetke će se umjesto stakla ugraditi puni termoizolirani panel. U cijenu uračunati demontažu rešetke, čišćenje rešetke i ponovnu montažu rešetke u panel nove aluminijske fasade stijene, izrezivanje panela, pričvrsni materijal, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu rešetke bez obzira na njenu veličinu. ","kom",2,null,0]
["1.6.","Demontaža strojarskog okruglog limenog kanala koji prolazi kroz puni panel aluminijske fasadne stijene (POZ 28), demontaža metalne podkonstrukcije na koju je postavljen i ponovna montaža kanala i podkonstrukcije u novu aluminijsku fasadnu stijenu. Kanal je od pocinčanog lima, a promjer kanala je cca 80 cm, dužina kanala je cca 50 cm + ispusni dio (cca 50 cm). Podkonstrukcija je iz metalnih crnih cijevi na koje se limeni kanal oslanja preko nosača (dva pločasta nosača dim.300x150x4 mm). U dijelu alu stijene u koji se montira limeni kanal će se umjesto stakla ugraditi puni termoizolirani panel. U cijenu uračunati demontažu limenog kanala i podkonstrukcije, njegovo čišćenje i ponovnu montažu kanala i podkonstrukcije u panel nove aluminijske fasade stijene, izrezivanje panela, pričvrsni materijal, sve pripremne i završne radove. Obračun po kompletu kanala. ","kompl",2,null,0]
["1.7.","Demontaža svih instalacija koje prolaze kroz fasadnu stijenu i njihovo ponovno spajanje, ali na način da se postave iza nove aluminijske fasadne stijene i provuku ispod gornjeg limenog opšava. Aluminijski profili se ne smiju bušti za potrebe prolaza instalacija. U cijenu uračunati demontažu instalacija i njihovu ponovno spajanje i izvedbu svih prodora i brtvljenje prodora, pričvrsni materijal, sve pripremne i završne radove. Obračun komplet. ","kompl",1,null,0]
[]
["2.","Demontaža unutrašnjih stijena od kopilita, uključivo demontaža metalnog okvira u kome se nalazi kopilit, limenih opšava i posjnih sredstava."]
[null,"Demontaže obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja zidova i podova, a sve štete koje nastanu izvođač sanira o svom trošku. U cijenu uključiti rad, radnu skelu i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju."]
["2.1.","POZ 33: demontaža stijene od kopilita dim. 550/310 cm. ","kom",2,null,0]
["2.2.","POZ 33a: demontaža stijene od kopilita dim. 425/310 cm. ","kom",1,null,0]
["2.3.","POZ 33b: demontaža stijene od kopilita dim. 614/310 cm. ","kom",1,null,0]
[]
["I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":19}
["II.","LIMARSKI RADOVI"]
[]
["1.","Demontaža limenih opšava - okapnica koji se nalaze ispod aluminijske fasadne stijena (POZ 13, POZ 14, POZ 15 i POZ 16), uključivo i demontaža podkonstrukcije na koju je postavljen opšav.","m",73,null,0]
[null,"Limeni opšav je iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine do 35 cm. Demontažu opšava obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja krovne hidroizolacione folije i završnog limenog profila na koji je učvršćena krovna folija. U cijenu uključiti rad, odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju, sve pripremne i završne radove i sve potrebne zaštite. Obračun po m' limenog opšava."]
[]
["2.","Demontaža limenih opšava na povišenom dijelu ravnog krova, a iznad aluminijskih fasadnih stijena (POZ 13, POZ 14, POZ 15 i POZ 16) i ponovna montaža limenih opšava nakon montaže novih aluminijskih fasadnih stijena.","m",73,null,0]
[null,"Limeni opšav je iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine do 50 cm. Demontažu opšava obaviti pažljivo da ne dođe do njihovog oštećenja. U cijenu uključiti demontažu opšava, skladištenje i ponovnu montažu nakon montaže nove alu bravarije, zamjenu vijaka kojima su učvršćeni opšavi, radnu skelu, sve pripremne i završne radove i sve potrebne zaštite. Obračun po m' limenog opšava."]
[]
["3.","Dobava i montaža limenih opšava - okapnica koji se montiraju ispod aluminijskih fasadnih stijena  (POZ 13, POZ 14, POZ 15 i POZ 16), uključivo i montaža podkonstrukcije opšava.","m",73,null,0]
[null,"Limeni opšav je iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine do 35 cm. Montažu opšava obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja krovne hidroizolacione folije i završnog limenog profila na koji je učvršćena krovna folija. U cijenu uključiti rad, materijal, pričvrsni pribor, sve pripremne i završne radove i sve potrebne zaštite. Obračun po m' limenog opšava."]
[]
["II. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":20}
["III.","ALUMINIJSKA BRAVARIJA I FASADNI PANELI"]
[]
["1.","Dobava i montaža vanjskih fasadnih aluminijskih stijena izrađenih od aluminijskih profila Feal 65 VS."]
[null,"Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti točne izmjere na licu mjesta, napraviti radioničke nacrte fasadnih stijena i dostaviti ih investitoru i nadzoru na odobrenje zajedno sa atestom za aluminijske stijene. Predviđena izrada aluminijskih prozora i stijena izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. "]
[null,"Predviđeni raster i dimenzija fiksnih i otvarajućih  polja vidljive su iz shema. "]
[null,"Prozori su izrađeni od profila sa prekinutim termičkim mostom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Okov njemačkog proizvođača."]
[null,"Karakteristike traženog sustava:\n- debljina stijenke profila 2,2 mm.\n- topl. izolativnost : Uf=1.9-2.4 W/m2 K (profili u sklopu)\n- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22  EN AW – 6060.\n- toplinska klasa materijala    DIN 4108\n- zrakopropusnost     EN  12207 (OZ-klasa 4, 3 m3/hm2)\n- vodonepropusnost    EN  12208 (OZ-klasa 9A,8+5 min)\n- zaštita od buke     DIN 4109 (Rw=48 dB)\n- proračun Uw koeficijenta     DIN EN ISO 10077-1 \n- protuprovalnost     DIN V ENV 1627\n- otpornost na udar vjetra   EN  12210 (OZ-klasa C5/B5)\n- materijal za brtvljenje (EPDM)  DIN 7863\n- površinska obrada    DIN 17611\n- kontrola kvalitete    DIN EN ISO 9001"]
[null,"Tražena izolativnost cijelog otvora je Uw<1,4W/m²K"]
[null,"Staklo: IZO 5+16+6 mm."]
[null,"Panel: toplinske karakteristike kao staklo ili bolje."]
[null,"POVRŠINSKA ZAŠTITA"]
[null,"Eloksirani aluminijski profili ral kao postojeći (9006). "]
[null,"UGRADNJA"]
[null,"Aluminijske stijene se fiksiraju u betonsku konstrukciju indirektno preko sidrenih pločica i vijaka.\nSpojevi između aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. "]
[null,"Ugradnju na objektu izvesti uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati."]
[null,"U cijenama stavki dobave i montaže uključiti sav potreban rad i materijal, radnu skelu, sve dodatne radove i materijale potrebne da se ugrade fasadne stijene, odnosno da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke. Obračun po komadu fasadne stijene."]
["1.1.","POZ 13: Aluminijska  fasadna dvadesetčetverodjelna stijena dim. 1825/150 cm, bez zaštite od sunca.  Shema u prilogu troškovnika. Sastoji se od šest ostakljenih otklopno zaokretnih dijelova dim.cca 72/101 cm, deset ostakljenih fiksnih dijelova dim.cca 72/101 cm, dva dijela sa panelom dim.cca 72/101 cm i osamnaest dijelova sa panelom dim.cca 78/101 cm. ","kom",1,null,0,null,27.375,1950,53381.25]
["1.2.","POZ 14: Aluminijska  fasadna dvadesetčetverodjelna stijena dim. 1825/150 cm, bez zaštite od sunca.  Shema u prilogu troškovnika. Sastoji se od šest ostakljenih otklopno zaokretnih dijelova dim.cca 72/101 cm, devet ostakljenih fiksnih dijelova dim.cca 72/101 cm, tri dijela sa panelom dim.cca 72/101 cm i osamnaest dijelova sa panelom dim.cca 78/101 cm.  ","kom",1,null,0,null,13.6875,2200,30112.5]
["1.3.","POZ 15: Aluminijska  fasadna dvadesetčetverodjelna stijena dim. 1825/150 cm, bez zaštite od sunca.  Shema u prilogu troškovnika. Sastoji se od šest ostakljenih otklopno zaokretnih dijelova dim.cca 72/101 cm, devet ostakljenih fiksnih dijelova dim.cca 72/101 cm, tri dijela sa panelom dim.cca 72/101 cm i osamnaest dijelova sa panelom dim.cca 78/101 cm.  ","kom",1,null,0]
["1.4.","POZ 16: Aluminijska  fasadna dvadesetčetverodjelna stijena dim. 1825/150 cm, bez zaštite od sunca.  Shema u prilogu troškovnika. Sastoji se od šest ostakljenih otklopno zaokretnih dijelova dim.cca 72/101 cm, devet ostakljenih fiksnih dijelova dim.cca 72/101 cm, tri dijela sa panelom dim.cca 72/101 cm i osamnaest dijelova sa panelom dim.cca 78/101 cm. ","kom",1,null,0]
[]
["2.","Popravak postojećih aluminijskih fasadnih stijena, prozora i vrata. Popravke mogu obaviti za to kvalificirani djelatnici. "]
[null,"U cijenu uračunati rad, materijal, sve potrebne zaštite, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu popravljene fasadne stijene, prozora ili vrata.  "]
["2.1.","POZ 1: popravak aluminijskog jednodjelnog prozora dim. 100/155 cm. Prozor se teško otvara i zatvara. Na prozoru treba zamijeniti gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorska krila lako otvaraju i zatvaraju, zatvoriti rupe u doprozorniku (rupe za porlaz kablova). ","kom",1,null,0]
["2.2.","POZ 2: popravak aluminijskog šesterodjelog prozora dim.565/155 cm. Prozorska krila se teško otvaraju i zatvaraju. Na prozoru treba zamijeniti gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorska krila lako otvaraju i zatvaraju. ","kom",6,null,0]
["2.3.","POZ 2a: popravak aluminijskog šesterodjelog fiksnog prozora dim.565/155 cm. Na prozoru treba provjeriti brtve, a oštećene brtve zamijeniti. ","kom",1,null,0]
["2.4.","POZ 3: popravak aluminijskog šesterodjelog fiksnog prozora dim.365/155 cm. Na prozoru treba provjeriti brtve, a oštećene brtve zamijeniti. ","kom",1,null,0]
["2.5.","POZ 3a: popravak aluminijskog šesterodjelog fiksnog prozora dim.365/155 cm. Na prozoru treba provjeriti brtve, a oštećene brtve zamijeniti. ","kom",73,null,0]
["2.6.","POZ 4: popravak aluminijskog sedmerodjelog prozora dim.708/155 cm. Prozorska krila se teško otvaraju i zatvaraju. Na prozoru treba zamijeniti gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorska krila lako otvaraju i zatvaraju. ","kom",1,null,0]
["2.7.","POZ 5: popravak aluminijskog četverodjelog prozora dim.394/105 cm. Prozorska krila se teško otvaraju, a okov je potpuno oštećen. Na prozoru treba zamijeniti kompletan okov, gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorska krila lako otvaraju i zatvaraju. ","kom",2,null,0]
["2.8.","POZ 6: popravak aluminijskog trodjelog prozora dim.287,5/219 cm. Prozorsko krilo se teško otvara i zatvara. Na prozoru treba zamijeniti gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorsko krilo lako otvara i zatvara. ","kom",1,null,0]
["2.9.","POZ 7: popravak aluminijskog trodjelog prozora dim.300/219 cm. Prozorsko krilo se teško otvara i zatvara. Na prozoru treba zamijeniti gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorsko krilo lako otvara i zatvara. ","kom",1,null,0]
["2.10.","POZ 8: popravak aluminijskog trodjelog fiksnog prozora dim.300/219 cm. Na prozoru treba provjeriti brtve, a oštećene brtve zamijeniti. ","kom",1,null,0]
["2.11.","POZ 9: popravak aluminijskog trodjelog prozora dim.300/219 cm. Prozorsko krilo se teško otvara i zatvara. Na prozoru treba zamijeniti gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorsko krilo lako otvara i zatvara. ","kom",7,null,0]
["2.12.","POZ 10: popravak aluminijskog trodjelog prozora dim.287,5/219 cm. Na prozoru treba provjeriti brtve, a oštećene brtve zamijeniti. ","kom",1,null,0]
["2.13.","POZ 11: popravak aluminijskog jednodjelog prozora dim.60/100 cm. Prozorsko krilo se teško otvara i zatvara. Na prozoru treba zamijeniti okov i gumene brtve, jer su postojeće oštećene i potrošene, očistiti i podmazati okov za otvaranje prozora i podesiti prozor da se prozorsko krilo lako otvara i zatvara. ","kom",1,null,0]
["2.14.","POZ: popravak aluminijskih vrata dim. 90/240 cm koja se nalaze u prizemlju na ulazu u poslovni prostor AUTODIJELOVI TOKIĆ. Potrebno je zamijeniti okov u podu, okov po visini vrata, vrata podesiti, a na posjeve vratnog krila i dovratnika postaviti brtve da vrata na njih naliježu u zatvorenom položaju. ","kom",1,null,0]
[]
["3.","Dobava i montaža unutrašnjih aluminijskih stijena izrađenih od aluminijskih profila Feal 50 ili od profila od kojih su izrađene aluminijske stijene na dijelu objekta gdje je kopilit već zamijenjen."]
[null,"Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti točne izmjere na licu mjesta, napraviti radioničke nacrte unutrašnjih stijena i dostaviti ih investitoru i nadzoru na odobrenje zajedno sa atestom za aluminijske stijene. "]
[null,"Predviđena izrada aluminijskih stijena izrađenih od profila sa neprekinutim termičkim mostom. Predviđeni raster i dimenzija fiksnih i otvarajućih  polja vidljive su iz shema. "]
[null,"Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Okov njemačkog proizvođača."]
[null,"Tražena izolativnost cijelog otvora je Uw<1,8W/m²K"]
[null,"Staklo: IZO 5+16+4 mm."]
[null,"Panel: toplinske karakteristike kao staklo ili bolje."]
[null,"POVRŠINSKA ZAŠTITA"]
[null,"Plastificirani aluminijski profili ral kao postojeći (prljavo bijelo). "]
[null,"UGRADNJA"]
[null,"Aluminijske stijene se fiksiraju u betonsku konstrukciju indirektno preko sidrenih pločica i vijaka.\nSpojevi između aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se spriječi prolaz plinova iz prostora tehničkog pregleda u urede na 1.katu. "]
[null,"U cijenama stavki dobave i montaže uključiti sav potreban rad i materijal, radnu skelu, sve dodatne radove i materijale potrebne da se ugrade unutrašnjih aluminijskih stijena. Svi spojni limovi, kutni spojevi (završeci), opšavi, toplinske izolacije... koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke. "]
[null,"Obračun po komadu fasadne stijene."]
["3.1.","POZ 12: unutrašnja deseterodjelna aluminijska stijena dim. 550/310 cm. Sastoji se od pet ostakljenih fiksnih dijelova dim. 109/220 cm (unutar jednog fiksnog dijela je otklopno zaokretni prozor dim. 109/90 cm) i pet dijelova sa panelom dim.109/90 cm.","kom",2,null,0]
["3.2.","POZ 12a: unutrašnja osmerodjelna aluminijska stijena dim. 425/310 cm. Sastoji se od četiri ostakljena fiksna dijela dim. 109/220 cm i četiri dijela sa panelom dim.109/90 cm.","kom",1,null,0]
["3.3.","POZ 12b: unutrašnja petnaestodjelna aluminijska stijena dim. 607/400 cm. Sastoji se od pet ostakljenih fiksnih dijelova dim. 109/220 cm i deset dijelova sa panelom dim.109/90 cm.","kom",1,null,0]
[]
["III. ALUMINIJSKA BRAVARIJA I FASADNI PANELI UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":26}
["1. RADOVI NA POPRAVCIMA I ZAMJENI FASADNE ALUMINIJSKE BRAVARIJE"]
[]
["I.","PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE",null,null,null,0]
[]
["II.","LIMARSKI RADOVI",null,null,null,0]
[]
["II.","ALUMINIJSKA BRAVARIJA I FASADNI PANELI",null,null,null,0]
[]
["RADOVI NA POPRAVCIMA I ZAMJENI FASADNE ALUMINIJSKE BRAVARIJE UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":44}
["2. RADOVI NA RAVNOM KROVU"]
[]
["I.","HIDROIZOLATERSKI RADOVI"]
[]
["1.","Čišćenje postojeće krovne folije od otpadnog materijala, nečistoća i uklanjanje instalacija koje se nalaze na ravnom krovu, a nisu u funkciji. Uklanjanje gromobranske instalacije je posebno obračunato."]
[null,"Sa postojeće krovne folije treba ukloniti sav otpadni materijal koji se nalazi na njoj (lišće, granje, mahovinu i sl.), instalacije (kablove) koji nisu u funkciji, a zatim krovnu foliju očistiti miniwashom uz upotrebu odgovarajućih kemijskih sredstava za čišćanje. Čišćenje može obaviti samo tvrtka specijalizirana za radove čišćenja, a dokumentaciju tvrtke dostaviti nadzoru prije početka radova. Krov se mora očistiti i ispod klima uređaja koji se nalaze na krovu, a za eventualno manje pomicanje klima uređaja treba angažirati stručnu osobu, što treba uračunati u jediničnu cijenu stavke. U cijenu uključiti radnu skelu, rad, materijal i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m2 ravnog krova koji se čisti (razvijena širina ravnog krova uključivo visina nadozida i visina greda na krovu).   "]
["1.1.","Ravni krov iznad 1.kata","m2",1130,null,0]
["1.2.","Ravni krov iznad arhive","m2",380,null,0]
[]
["2.","Detaljan pregled krove hidroizolacione folije na ravnim krovovima i sanacija eventualnih oštećenja."]
[null,"Nakon čišćenja izvođač će zajedno sa nadzorom detaljno pregledati ravni krov i utvrditi eventualna mjesta na kojima je oštećena krovna folija. Sanacija oštećenja na krovnoj foliji napravit će se po pravilima izolaterske struke. Izvođač će u građevinski dnevnik upisat sve pozicije oštećenja ravnog krova. U cijenu je uključen rad, materijal, svi pripremni i završni radovi. Obračun po komadu oštećenja koje se sanira, po m2 folije koja se zateže ili po m brtvenog kita koji se sanira (mijenja)."]
["2.1.","Sanacija oštećenja na krovnoj foliji na ravnim dijelovima ravnog krova. Mjesto oštećenja treba očistiti i na oštećeno mjesto zavariti komad nove krovne folije prema pravilima hidroizolaterske struke. ","kom",10,null,0]
["2.2.","Zatezanje folije na mjestima gdje se folija deformirala, presavila i postoji velika mogućnost njenog oštećenja (dio ravnog krova oko velikog vertikalnog kanala koji prolazi kroz krov i u kome su smještene strojarske instalacije). Foliju treba očistiti, osloboditi, zategnuti i ponovo zavariti prema pravilima hidroizolaterske struke. ","m2",10,null,0]
["2.3.","Sanacija folije na mjestima prodora kroz ravni krov: prodori ventilacionih kanala promjera do 20 cm, prodori cijevi promjera do 25 cm (kao nosač antene), manji prodori  (kao vertikalni nosači podkonstrukcije strojarske opreme) itd. Na tim mjestima treba pregleati spoj folije i prodora, oštećenja na foliji sanirati, a kit na spoju folije i prodora popuniti ili zamijeniti ako je u lošem stanju.","kom",5,null,0]
["2.4.","Pregled spojeva i sanacija kita kojim su zapunjeni spoj završnog metalnog profila na koji je zavarena krovna folija i vertikalni betonski zid objekta ili vertikalna stijanka krovne kupole. Oštećene dijelove kita ukloniti i spojeve zapuniti novim kitom. ","m",98,null,0]
[]
["I. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["II.","SANACIJA KROVNIH KUPOLA"]
[]
["1.","Sanacija procurivanja na postojećim svjetlosnim krovnim kupolama na ravnom krovu. Dimenzija kupola 120/120 cm.","kom",2,null,0]
[null,"Na spojevima poklopca kupole i tijela kupole dolazi do procurivanja vlage u unutrašnjost objekta. Poklopce kupola treba demontirati i očistiti, limeni opšav na završetku vertikalnog dijela kupole na koji se oslanja poklopac kupole treba zamijeniti, pregledati spoj krovne folije i vertikalnog dijela kupole (pregled i sanacija spojeva je obračunata u hidroizolaterskim radovima), zamijeniti vijke kojima se učvršćuje poklopac kupole i zamijeniti sve brtve. U cijenu uključiti rad i materijal, odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu sanirane kupole. "]
[]
["II. SANACIJA KROVNIH KUPOLA UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":7}
["III.","LIMARSKI RADOVI"]
[]
["2.","Demontaža limenih opšava na nadozidu ravnog krova iznad 1.kata objekta.","m",140,null,0]
[null,"Limeni opšav je iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine do 60 cm. Demontažu opšava obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja krovne folije i nadozida. Podkonstrukciju na koju su postavljeni limeni opšavi zadržati. U cijenu uključiti demontažu opšava, odvoz otpada na gradsku deponiju, radnu skelu, sve pripremne i završne radove i sve potrebne zaštite. Obračun po m' limenog opšava."]
[]
["3.","Dobava i montaža limenih opšava na nadozidu ravnog krova iznad 1.kata objekta., podkonstrukcija postojeća.","m",140,null,0]
[null,"Limeni opšav je iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine do 60 cm. Montažu opšava obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja krovne hidroizolacione folije i nadozida. U cijenu uključiti rad, materijal, pričvrsni pribor, sve pripremne i završne radove i sve potrebne zaštite. Obračun po m' limenog opšava."]
[]
["III. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["IV.","SANACIJA KROVNIH SLIVNIKA"]
[]
["1.","Sanacija krovnih slivnika na ravnom krovu.","kom",14,null,0]
[null,"Postojeće krovne slivnike treba očistiti, a čišćenje obaviti vodenim mlazom pod tlakom. Nakon čišćenja pregledati spoj slivnika i krovne folije, a oštećena mjesta sanirati (pregled i sanacija spojeva je obračunata u hidroizolaterskim radovima), košare sa slivnika ukloniti i na sve slivnike postaviti niove plastične košare koje onemogućavaju ulaz kropnijeg otpada u slivnik. U cijenu uključiti rad i materijal, odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu saniranog slivnika. "]
[]
["IV. SANACIJA KROVNIH SLIVNIKA:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":10}
["2. RADOVI NA RAVNOM KROVU"]
[]
["I.","HIDROIZOLATERSKI RADOVI",null,null,null,0]
[]
["II.","SANACIJA KROVNIH KUPOLA",null,null,null,0]
[]
["III.","LIMARSKI RADOVI",null,null,null,0]
[]
["III.","SANACIJA KROVNIH SLIVNIKA",null,null,null,0]
[]
["RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":13}
["3. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI"]
[]
["I.","SANACIJA HVATALJKI ZAŠTITE OD MUNJE"]
[]
["1.","Demontaža postojeće instalacije hvataljki sustava za zaštitu od munje što uključuje: demontažu trake Fe/zn 25×4 mm, demontažu betonskih kocki, ručno iznošenje kroz postojeće prolaze: prozorski otvor na tavanu, tavanski otvor sa ljestvama, te iznošenje sa 2. kata, utovar i odvoz demontiranog materijala na deponiju. Alternativno: angažiranje dizalice dohvata cca 12 m te skidanje materijala dizalicom. U cijenu je uključen rad, odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju, radna skela, svi pripremni i završni radovi. Obračun po m trase na kojoj se demontira instalacija.","m",175,null,0]
[]
["2.","Dobava i dostava kompletnog materijala za izvedbu nove instalacije na ravni krov poslovne građevine, ručno unošenje kroz postojeće prolaze:iznošenje na etažu 2. kata, unos kroz  tavanski otvor sa preklopnim ljestvama, pronošenje tavanskim niskim prostorima i iznošenje kroz prozorski otvor na krov. Alternativno: angažiranje dizalice dohvata cca 12 m te dostava materijala dizalicom. Obračun komplet.","komplet",1,null,0]
[]
["3.","Dobava, polaganje aluminijskog vodiča-legure Al/FznØ8mm po ravnom krovu na odgovarajuće tipske nosače koji se postavljaju na krovnu foliju - uključivo dimnjake i ventilacijske otvore. U cijenu uključiti rad, materijal (aluminijski vodič-legura, tipski nosači na ravnom krovu), sve pripremne i završne radove. Obračun po m aluminijskog vodiča-legure.","m",242,null,0]
[]
["4.","Povezivanje svih  metalnih masa na krovu s gromobranskom instalacijom te međusobno povezivanje svih limenih dijelova  krova odnosno  svođenje na istu ekvipotencijalnu plohu.  Stavkom obuhvatiti i sav potrebni spojni i montažni materijal i pribor : bakreno uže fi 10mm, vijci , stopice, stezaljke, sav materijal za zavarivanje ili tvrdo lemljenje.  Svi spojevi moraju biti izvedeni kvalitetno  i bezprijekorno. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu spoja.","kom",35,null,0]
[]
["5.","Izvedba spoja hvataljke na krovu i kišnog oluka spojnicom. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu spoja.","kom",6,null,0]
[]
["6.","Dobava, montaža i spajanje s krovnim hvataljkama loveće hvataljke s nosačima, betonskim postoljem, ukupne visine 3m za zaštitu istaknutih dimnjaka i ostale opreme na krovu. Tip kao Hermi SON 33. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po kompletu spoja.","kompl",4,null,0]
[]
["7.","Ispitivanje instalacije krovnih hvataljki i metalnih masa nakon izvedbe te izdavanje ispitnog protokola. Obračun komplet.","kompl",1,null,0]
[]
["I. SANACIJA HVATALJKI ZAŠTITE OD MUNJE UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["II.","SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA TAVANSKOG PROSTORA"]
[]
["1.","Demontaža postojeće elektroinstalacije sa sanacijom svih provizornih spojeva. U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku dpeoniju. Obračun komplet.","komplet",1,null,0]
[]
["2.","Izrada izvoda kabelima NYM 3×1,5 mm2 u PNT cijevima za 4 kom stropnih svjetiljki i 1 prekidač. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po komadu spoja.","komplet",1,null,0]
[]
["3.","Izrada izvoda kabelima NYM 3×2,5 mm2 u PNT cijevima za 3 kom utičnica 230 V. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po kompletu.","komplet",1,null,0]
[]
["4.","Dobava, montaža i spajanje svjetiljki FC 2×36W, IP54, komplet sa izvorima svjetla. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po kompletu.","komplet",4,null,0]
[]
["5.","Dobava, montaža i spajanje svjetiljki OG utičnica 230 V, IP 54, i prekidača OG IP 54. U cijenu uključiti rad, materijal, radnu skelu, sve pripremne i završne radove. Obračun po kompletu.","komplet",3,null,0]
[]
["II. SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA TAVANSKOG PROSTORA UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["III.","UKLANJANJE RAZDJELNIKA"]
[]
["1.","Demontaža i odspajanje razdjelnika koji se nalazi na ulazu u tehnički pregled, a prema izjavama korisnika je van funkcije. Razdjelnik ima cca 9 Ez osigurača. Potrebno odspojiti dolazne i odlazne kabele i završiti ih u tipskim stezaljkama u OG razvodnoj kutiji IP 54. U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku dpeoniju. Obračun komplet.","kompl",1,null,0]
[]
["III. UKLANJANJE RAZDJELNIKA UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
[]
[]
["3. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI"]
[]
["I.","SANACIJA HVATALJKI ZAŠTITE OD MUNJE",null,null,null,0]
[]
["II.","SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA TAVANSKOG PROSTORA",null,null,null,0]
[]
["III.","UKLANJANJE RAZDJELNIKA",null,null,null,0]
[]
["RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
[]
["UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA"]
[]
["1. RADOVI NA POPRAVCIMA I ZAMJENI FASADNE ALUMINIJSKE BRAVARIJE",{"$nulls":4},0]
[]
["2. RADOVI NA RAVNOM KROVU",{"$nulls":4},0]
[]
["3. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI",{"$nulls":4},0]
[]
["UKUPNO:",{"$nulls":4},0]
[]
["PDV 25%:",{"$nulls":4},0]
[]
["SVEUKUPNO:",{"$nulls":4},0]